Der Marder III H ist eine für die deutsche Wehrmacht der Jahre 1938-45 typischen Improvisationen. Ein an sich nicht mehr frontverwendungsfähiges Fahrgestell wird, durch den Aufbau eines leistungsfähigen Geschützes, noch einmal genutzt, um eine bewegliche Panzerabwehr zu erhalten. Durch den Angriff auf die Sowjetunion wurden alle deutschen Geschütze deklassiert, bis auf die hervorragende FlaK 8,8cm, manchmal die einzige Rettung vor den sowjetischen Panzern. Mit den überlegen KV-I und II und dem für die weiteren Panzerentwicklungen richtungsweisenden T34-76 konnten die deutschen Panzerabwehr- und Panzergeschütze nicht fertig werden. Darum griff man auf die Idee zurück, Fahrgestelle von veralteten Panzern mit modernen, leistungsfähigen Geschützen zu kombinieren. Der Panzer 38(t) wurde im Lauf des Jahres 1941 nicht mehr als frontverwendungsfähig eingestuft. Da jedoch das Fahrgestell als zuverlässig, wartungsarm und günstig in der Herstellung bekannt war, wurde es als Träger für die neue Panzerabwehrkanone der Wehrmacht ausgewählt. Als dann die 7,5cm PaK 40 in ausreichender Zahl zu Verfügung stand begann man mit der Produktion der Fahrzeuge „Marder III“ Ausf. H Sd.Kfz.138 . Es gab jetzt einen etwas besseren Panzerschutz gegenüber dem Vorgänger-Modellen. Die Kampfraumdeckenpanzerung des Panzer 38(t) wurde entfernt und auf diese Öffnung das Geschütz montiert. Ansonsten wurde das Fahrgestell nicht verändert. Nachteilig für die Einsatztauglichkeit wirkte sich für das an sich kurze und schmale Fahrgestell die große Höhe des entstandenen Fahrzeugs aus. Der Schwerpunkt wurde durch das recht hohe Gewicht des Geschützes weiter ungünstig beeinflusst. Das Fahren dieses Panzerjägers war eine sehr schwierige Angelegenheit. Gerade im Gelände verlangte das nach gut ausgebildeten und erfahrenen Lenkern. Trotz aller genannten Unzulänglichkeiten waren die deutschen Truppen mit dieser Kombination das erste Mal in der Lage, mit den in immer größerer Zahl auftretenden T34 fertig zu werden. Darum wurden auch von dieser Version immerhin 407 Stück gebaut.

SPEZIFIKATIONEN: Marder III Ausf. H Sd.Kfz 138 (Panzerjäger)

Primäre Bewaffnung       - 7,5-cm-PaK40      Munition: 38 Schuss
Sekundäre Bewaffnung     - 7,92mm MG 37t     Munition: 1200 Schuss
Gewicht                  - 10,8 t
Höchstgeschwindigkeit    - ca. 38 km/h
Motorleistung            - ca. 150 PS
Besatzung                - 4
Panzerung min/max        - 8/50 mm