In den Jahren 1940/41 wurden ca. 300 Exemplare der „Ausführung H“ produziert. Aufgrund einer Anordnung Adolf Hitlers sollte das Fahrzeug durch eine Zusatzpanzerung verstärkt werden. Das Ziel dieser Zusatzpanzerung, die Wirkung der englischen Kampfmittel zu reduzieren, wurde erreicht, denn die verstärkte Panzerung konnte von den englischen Geschützen auf normale Kampfentfernung kaum durchschlagen werden.

SPEZIFIKATIONEN:

Primäre Bewaffnung    - 50 mm/L 42 /M 75
Sekundäre Bewaffnung  - 2x7,92 mm/M 2700
Gewicht               - 21,6 t
Höchstgeschwindigkeit - 40 km/h
Motorleistung         - 300 PS
Besatzung             - 5
Panzerung min/max     - 10/81 mm 