Der Light Tank Mk VI wurde von 1929 bis 1940 gebaut. Er wurde bis 1941 von den britischen Truppen als Spähpanzer ua. in Frankreich, Ägypten, auf Kreta und bei der Besetzung Persiens eingesetzt. Da diese leichtgepanzerten Fahrzeuge keine Chance gegen die gegnerischen deutschen Panzer hatten, wurden sie ausgemustert und verschrottet. Einige wurden im Westfeldzug von der deutschen Wehrmacht erbeutet und mit der aufgesetzten 10,5-cm-leichten Feldhaubitze 16 zu Artillerieselbstfahrlafetten umgebaut. Bis zu 10 Mk VI B/C sollen auch an Grichenland geliefert worden seien.

SPEZIFIKATIONEN:

Primäre Bewaffnung    - 15mm MG
Sekundäre Bewaffnung  - 7,92mm MG
Gewicht               - 4,9t
Höchstgeschwindigkeit - 56 km/h
Motorleistung         - 88 PS
Besatzung             - 3
Panzerung min/max     - 4/14mm