Trotz einer guten Bewertung ging der "Dicke Max" nie in die Serienproduktion. Nach der Fertigstellung der beiden Prototypen kamen sie zur 3. Panzerdivision. Mit ihrer gewaltigen Feuerkraft leisteten beide Prototypen ihren Dienst in der Sowjetunion. Allerdings wurde ein Prototyp von der Roten Armee erobert, nach dem er durch einen Treffer und der daraus resultierenden Explosion der Munition zerstört wurde. Daraufhin wurde der letzte intakte "Dicke Max" wieder in das Grusonwerk in Magdeburg gebracht, um wieder in einen Panzer IV zurückgerüstet zu werden.

SPEZIFIKATIONEN: Pz.Sfl. IVa "Dicker Max"

Primäre Bewaffnung       - 10,5cm K18 / M 30
Sekundäre Bewaffnung     - 7,92mm Mg /  M 600
Gewicht                  - 25 t
Geschwindigkeit          - 40 km/h
Motorleistung            - 300 PS
Besatzung                - 5
Panzerung min/max        - 10/50 mm