Da der eigentlich geplante Produktionsstart des „PANTHER II“ zum Jahreswechsel 1944/ 1945 nicht eingehalten werden konnte, entschied man sich dazu, eine weitere Ausführung des bewährten Panzerkampfwagens V „PANTHER“ zu fertigen. Das Heereswaffenamt hatte für diese Ausführung ein Paket von Veränderungen beziehungsweise Neuerungen aufgestellt, die beim Bau Berücksichtigung finden sollten. Dies resultierte vor allem aus Fronterfahrungen und notwendigen Materialeinsparungen. So sollte vor allem ein neuer Turm mit stärkerer Panzerung eingeführt werden. Hierbei griff man auf das Konzept des so genannten „SCHMALTURM“s zurück. Der „SCHMALTURM“ besaß eine stark verkleinerte Front, in der eine „SAUKOPFBLENDE“ integriert war. Ein Turmschwenkwerk, mit der Leistung von 6 PS, drehte den Turm in 30 Sekunden im die eigene Achse. Der im Turm eingebaute Entfernungsmesser stellte ein absolutes Novum dar. Eine kompaktere Kommandantenkuppel bot nun eine geringere Angriffsfläche. Halterungen im Turmbereich stellten die Möglichkeit, die Fahrzeuge mit zusätzlichen Funkgeräten oder Infrarotgeräten auszurüsten. Der „PANTHER“ Ausführung F sollte zu Beginn des Jahres 1945 in Serienfertigung gehen. Aufgrund der geschichtlichen Ereignisse kam es nicht mehr dazu.

SPEZIFIKATIONEN: PzKpfw. V Ausf. F - Sd.Kfz. 171 - VK 3002

Primäre Bewaffnung    - 7,5 cm KwK 44/1 L/70
Sekundäre Bewaffnung  - 1x 7,92 mm MG 42
                      - 1x 7,92 mm StG 44
Gewicht               - 45,5 t
Höchstgeschwindigkeit - 55 km/h
Motorleistung         - 700 PS
Besatzung             - 5
Panzerung min/max     - 14/151 mm