Zusammen mit der Konstruktion VK 4501 (H), die später als PzKpfw. VI Tiger in die Serie ging, konkurrierte im April 1942 der Entwurf VK 4501 (P) von Prof. Ferdinand Porsche, der letztendlich in dem Ausschlussverfahren das Nachsehen hatte. Kurz vor der offiziellen Auftragsvergabe startete Porsche voreilig die Serienproduktion seines Entwurfes. Aus den vorgefertigten Elementen wurden 90 Panzer des Typs VK 4501 (P) zusammengebaut und stand als eine Art Reservekonstruktion, für den Fall die ausgewählte H-Version erweist sich als fehlerhaft bereit. Die Produktion des Fahrzeuges wurde im Juni 1942 begonnen und innerhalb von zwei Monaten wurden fünf vollständige Panzer erstellt. Zwei davon wurden später zu Bergepanzer Tiger (P) umgerüstet und die drei übrigen wurden standardmäßig ausgerüstet. Bei den Kriegshandlungen wurde nur ein Fahrzeug bei der 653. Schwergeschützdivision eingesetzt. Zwei restlichen Fahrzeuge wurden der 503. Schwerpanzerdivision als Schul- und Übungsfahrzeuge zugeordnet. Stückzahl 5

SPEZIFIKATIONEN: TIGER (P) -VK 4501 (P)

Primäre Bewaffnung    - 88 mm/L 56 /M 92
Sekundäre Bewaffnung  - 2x7,92 mm/M 5100
Gewicht               - 57 t
Höchstgeschwindigkeit - 35 km/h
Motorleistung         - 640 PS
Besatzung             - 5
Panzerung min/max     - 14/151 mm