Der Panzerkampfwagen V „Panther II“ war ein im Deutschen Reich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs hergestellter Prototyp und sollte ursprünglich den Panther ersetzen. 

Obwohl die ersten Modelle des Panthers die Fabriken gerade erst verließen, wurde bereits 1942 ein Konstruktionsauftrag für ein Nachfolgemodell vergeben. Hauptgrund war, dass die Panzerung des Panthers (80-mm-Front- und 40-mm-Seitenpanzerung) nicht ausreichend erschien. Die Panzerung sollte auf eine 100 bzw. 120 mm starke Frontpanzerung und eine 60-mm-Seitenpanzerung erhöht werden; auch war eine Überarbeitung des Fahrwerks vorgesehen. Parallel zur 1943 begonnenen Entwicklung des Tigers II wurde die Planung des Panthers II aufgenommen. Auch hier sollten die Komponenten wie Lenkgetriebe, Vorgelege, Laufrollen, Aufhängung und Antrieb untereinander austauschbar sein, um Ersatzteilproduktion und Reparatur zu vereinfachen. Das Gesamtgewicht stieg durch die zahlreichen Modifikationen auf über 50 Tonnen. 

Im Gegensatz zum Panzerkampfwagen V „Panther“ (Ausf. F) war die Installation einer 8,8-cm-KwK 43 im Panther II vorgesehen.

Lediglich ein Panther-II-Versuchs-Fahrgestell wurde fertiggestellt. 

SPECIFICATION:

Hauptbewaffnung           8,8-cm-KwK 43 
Sekundärbewaffnung        2 x 7,92 mm Mg 34
Gewicht                   53 t
Höchstgeschwindigkeit     45 km/h
Motorleistung           - 700 PS
Panzerung                 max. 120mm / min. 40mm
Besatzung                 4 
 
