Der E-10 sollte durch KHD (Klöckner-Humboldt-Deutz AG) und dem Magirus-Werk in Ulm mit der 7,5cm Pak als Hauptwaffe entwickelt werden. Zu den Besonderheiten des E-10 zählt das absenkbare Laufwerk, dank dessen sich die Fahrzeugsilhouette in ihrer Gesamthöhe um knapp 40cm hätte verringern lassen. Mit der Verfügbarkeit der ersten Prototypen des Jagdpanzers 38(d) („Hetzer“) nahm man den E-10 aus der Planung, er war damit bereits überholt.

SPEZIFIKATIONEN:

Primäre Bewaffnung       - 7,5cm Pak 39 L/48
Sekundäre Bewaffnung     - 7.92mm Mg34
Gewicht                  - 12 t
Geschwindigkeit          - 65 km/h
Motorleistung            - 400 PS
Besatzung                - 3
Panzerung                - max. 60 mm


 
 

