Der deutsche Flakpanzer Coelian war ein Entwurfsmodell der Firma Rheinmetall mit zwei 3,7-cm-Fla-Kanonen in einem geschlossenen Turm auf der Wanne des Panzerkampfwagen V Panther aus den Jahr 1944. Zum wiederholten Male konnte die Produktion dieses Reißbrett-Panzers nicht anlaufen, da das OKW immer wieder neue Ansprüche stellte, die zunehmende strategische Bomberoffensive der Alliierten und die Rohstoffknappheit einen Bau verzögerten. Immerhin wurde Mitte Februar 1945 ein Holzmodell gebaut.

SPEZIFIKATIONEN: Flakpanzer V Coelian

Primäre Bewaffnung       - 37mm Flakzwilling
Sekundäre Bewaffnung     - 2 x 7.92mm Mg
Gewicht                  - ca. 44t
Geschwindigkeit          - 46 km/h
Motorleistung            - 700 PS
Besatzung                - 4
Panzerung                - max. 120 mm

