Den Schlusspunkt der Entwicklung von Flakpanzern des Zweiten Weltkriegs stellte der „Kugelblitz“ dar. Erstmalig kam hier ein vollständig geschlossener Drehturm zur Anwendung. Es war geplant, dass der Kugelblitz ab Februar 1945 mit 30 Stück/Monat hergestellt und alle bisherigen Flakpanzer ablösen sollte. Durch die Kriegsereignisse kam es aber nicht mehr zu einer Serienfertigung. Bis Ende 1944 wurde lediglich eine kleine Vorserie von fünf Stück produziert. Der Kugelblitz war der mit Abstand modernste Flakpanzer des Zweiten Weltkrieges und galt noch bis zum Ende der fünfziger Jahre als richtungweisende Konstruktion.

SPEZIFIKATIONEN: Kugelblitz (FlakpanzerIV)

Primäre Bewaffnung       - 2 x 30mm Flakkanone Munition: 2400 Schuss
Sekundäre Bewaffnung     - 7.92mm MG34 Munition: 600 Schuss
Gewicht                  - 23 t
Höchstgeschwindigkeit    - ca. 40 km/h
Motorleistung            - ca. 300 PS
Besatzung                - 4
Panzerung min/max        - 20/80 mm