Die Truppen der Ostfront forderten ein Fahrzeug, mit dem man hartnäckige Ziele wie Bunker zerstören konnte und trotzdem mobil war. Mit dem Sturmtiger wurde dieser Panzer geschaffen. Im August baute die Alkett 18 beschädigte Tiger I zu Sturmtiger um. Andere Bezeichnungen für den Sturmtiger waren Gerät 817, Geschützwagen 606/9 und Sturmmörser „Tiger“. Hauptmerkmal des Sturmtigers war der imposante 38 cm Mörser, der ursprünglich für die Marine entwickelt wurde. Der Mörser konnte die Geschosse über 5500 m weit verschießen um dort Bunker und ganze Häuser zu sprengen. Ende 1944 wurde er von der Wehrmacht in Italien und der Ostfront eingesetzt. 7 Sturmtiger nahmen auch an der Ardennenoffensive teil, wo sie aber auf den kleinen Waldwegen nicht mit den schnellen Panzer IV und den Panthern mithalten konnten und so nur weit hinter der Front eingesetzt wurden.

SPEZIFIKATIONEN: Sturmpanzer VI

Primäre Bewaffnung       - 38cm Mörser/M 13
Sekundäre Bewaffnung     - 1x 7,92mm Mg/M 4000
                         - 1x 8cm GrWr/M 100
Gewicht                  - 65 t
Höchstgeschwindigkeit    - 40 km/h
Motorleistung            - 700 PS
Besatzung                - 5
Panzerung min/max        - 14/151 mm